**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Інформація щодо процедур закупівель**

на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі | Ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обгрунтування |
| технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | розмір бюджетного призначення | очікувана вартість предмета закупівлі |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| Колючо-ріжуче спіральне загородження (ДК 021:2015 -44310000-6 Вироби з дроту) | UA-2021-12-15-022206-C | 2 500 000,00 | Колючо-ріжуче спіральне загородження: дріт обтиснутий колючою стрічкою по всій довжині, без розривів, витки попарно з’єднані скобами; діаметр витків у транспортному стані 500,600мм; кількість витків у бухті – 100+1; кількість скоб на кожній парі витків не менше 5 шт.; установча довжина бухти при номінальному розтягуванні повинна бути не менше 18 м.Вимоги до дроту: зусилля тимчасового опору розриву не менше 1400Н/002; цинк на дроті не менше 80 г/м2; діаметр дроту серцевини 2,5 +1. Вимоги до матеріалу колючої стрічки: цинк на колючій стрічці 140-290г/м2, товщина колючої стрічки – 0,55+0,05 мм; форма лез: агресивна, діаметр заокруглення біля основи не менше 2,5 мм ; крок зубців колючої стрічки не більше - 30 мм; довжина лез колючої стрічки 16-17 мм; Вимоги до скоб: форма скоби «ластівчин хвіст»; матеріал скоб - цинк на скобі 140-290 г/м2; товщина скоби 1,5+0,05мм; ширина скоби не менше 10мм; довжина скоби в розгортці не менше 45 мм.Колючо-ріжуче спіральне загородження призначено для організації невибухових інженерних загороджень, захисних позицій, блокпостів, базових таборів та інших об”єктів, що охороняються. Якість товару повинна відповідати національним стандартам, технічним умовам виробника, технічним умовам Замовника. Товар повинен забезпечувати експлуатацію за різних кліматичних умов та температурних коливань.Товар не повинен створювати можливостей щодо травмування персоналу, що його встановлює та обслуговує. Матеріали товару повинні бути стійкими до дії вогню, розчинників та агресивного середовища. | Відповідно до розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 29 листопада №756 «Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету» передбачено 2 500 000,00 гривень | Згідно цільового призначення коштів (розпорядження голови облдержадміністрації від 29.11.2021 №756)  |