
Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
 від   стаціонарних джерел   
Повне та скорочене  найменування об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальностю «Луцький асфальтобетонний завод»  (ТзОВ «Луцький АБЗ»)
Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання :   38741072
Місце знаходження юридичної особи, контактні дані : 45605, Волинська область, Луцький район, село Голишів, вул. Наливайка, 67, тел. +380991405094   е-mail: lutsk.abz@gmail.com
Вид діяльності згідно КВЕД:   23.99  виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у;  42.11 будівництво доріг і автострад; 

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозвола   для  існуючого об’єкта  .

Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля:  Висновок з оцінки впливу на довкілля № 026/7717/2 від 11.12.2025 р.
Предметом діяльності підприємства є виробництво:

- асфальтобетонних сумішей, що використовуються в дорожньому та інших видах будівництва. По якості, складу та сировині продукція відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119-2011. Асфальтозмішувальна  установка ДС-185 дозволяє виконувати усі операції технологічного процесу, що необхідні для   продуктивності підприємства   56 т/год;  

 - бітумної емульсії дорожньої за ДСТУ Б В.2.7-129:2013, яка використовується як в’яжучий та плівкоутворюючий матеріал в будівництві і ремонті автомобільних доріг при виконанні робіт з  ямкового ремонту дорожнього покриття струменевим методом, поверхневої обробки та влаштування основ дорожнього покриття методом напівпросочування на    установці  для виготовлення бітумних емульсій, продуктивністю  3 т/год;
- бетонних та розчинних сумішей  для забезпечення потреб будівельної індустрії товарним бетоном та будівельними розчинами різних марок . Виробництво бетонних та розчинних сумішей здійснюється на бетонозмішувальній установці БЗУ-100К KARMEL із розрахунковою продуктивністю 90–98 м³/год.             
Джерелами  утворення забруднюючих речовин на території  виробничої  бази є : склади інертних матеріалів (перевантаження та статичне зберігання  піску, щебеню, цементу), технологічне обладнання  дільниць  виготовлення асфальтобетону, бітумної емульсіі, бетонно-змішувального вузла та блок-пункта АЗС, який використовується для заправки власного автотранспорту. 
Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від об’єкту складають: 550,40532    т/рік, а саме:    оксид вуглецю – 1,1195 т/рік, вуглецю діоксид – 533,2595  т/рік, метан – 0,00957  т/рік,     речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 14,711   т/рік,     діоксид азоту – 0,2355  т/рік, азоту оксиди –  0,00096  т/рік,  сірководень  – 0,0000175  т/рік, вуглеводні – 0,212732   т/рік , бензол  – 0,0000092  т/рік, ксилол – 0,7523 т/рік, фенол – 0,056525   т/рік, НМЛОС – 0,04775    т/рік.

 Об'єкт відноситься до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря

Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування відповідно до вимог законодавства, на підприємстві відсутні.

За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі встановлено, що максимальні приземні концентрації на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови, не перевищують державні медико-санітарні нормативи гранично-допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мін’юсті 24.05.2024 р за № 763/42108.

Зауваження та пропозиції громадськості можуть подаватися протягом 30 календарних днів з дня опублікування повідомлення до Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації за адресою: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел. (0332) 77-81-69.
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